Joystick

Joystick-configuratiemodule
Deze module levert een interface om uw joystick te kalibreren evenals om te zien welke functies op uw joystick overeenkomen met welke logische knop of as.
Een schermafdruk van de joystick module
De joystick module
Apparaat 	 Hier ziet u de logische locatie van het apparaat. Als u meer dan een joystick hebt dan, dan kunt u hier selecteren welke u wilt configureren.
Als er niet automatisch een joystickapparaat op uw computer is gevonden en u zeker weet dat de joystick is aangesloten, dan kunt u het juiste apparaat hier invoeren.
Positie 	 De getekende locatie van de X- en Y-as van de joystick. Schakel Spoor tonen in om de loop van van de joystick te tekenen van het ene punt naar het andere.
Als de joystick niet elk punt van deze grafiek kan bereiken of als het niet juist is gecentreerd, dan dient u het apparaat te kalibreren.
Knoppen 	 Een plek om de ingedrukte status van knoppen op uw joystick te zien en of de knoppen juist overeenkomen. Wanneer een knop van de joystick wordt ingedrukt, zal INGEDRUKT verschijnen naast het logische nummer (zoals de computer het ziet) van de knop die was ingedrukt.
Assen 	 Dit geeft de numerieke waarden van de as-posities zien. 0 is gecentreerd en de maximum en minimum waarden hangen af van de joystick en de betreffende as.
Kalibreren 	 Klikken op Kalibreren zal een dialoog openen om elke as op uw joystick te kalibreren.
Kalibreren van uw joystick
Kalibreren van uw joystick
Elke as moet naar de minimum positie worden verplaatst, daarna het midden en uiteindelijk de maximum positie. Een meter in de linkeronderhoek van de dialoog helpt op welke manier de waarden toe dan wel afnemen.