Джойстик

Модуль настройки джойстика
Этот модуль программы позволяет выполнять настройку джойстика: его калибровку и привязку назначаемых действий кнопкам и осям.
Снимок экрана модуля джойстика
Модуль настройки джойстика
Устройство 	 В этой строке показан путь к логическому расположению устройства. Если к системе подключено несколько джойстиков, можно выбрать тот, который необходимо настроить.
Если подключение джойстика не удалось обнаружить автоматически (но пользователь уверен, что джойстик подключён), в этой строке можно указать, какому логическому устройству соответствует этот джойстик.
Положение 	 Текущее положение джойстика в осях X и Y отображено на графике. Для отслеживания перемещения джойстика включите параметр Показывать след.
Если при перемещении джойстика перекрестие на графике не достигает границ поля, либо в нейтральном положении джойстика перекрестие не находится в центре поля графика, следует выполнить калибровку устройства.
Кнопки 	 В этом списке перечислены кнопки джойстика и их текущее состояние. При нажатии кнопки джойстика рядом с логическим номером (тем, который определён системой) этой кнопки появится надпись НАЖАТА.
Оси 	 В этом списке перечислены оси джойстика и значения текущего положения по этим осям. Значение «0» означает центральное положение, а минимальное и максимальное значения зависят от джойстика и конкретной оси.
Калибровка 	 Нажатие кнопки Калибровка открывает диалог калибровки всех осей джойстика.
Калибровка джойстика
Калибровка джойстика
Для выполнения калибровки необходимо выполнить перемещение по каждой из осей джойстика в минимальное, центральное и в максимальное положения. В нижнем левом углу диалога отображается значение текущего положения на выбранной оси, которое помогает определить верное направление перемещения джойстика.