Styrspak

Inställningsmodul för styrspak
Den här modulen tillhandahåller ett gränssnitt för att kalibrera en styrspak, samt för att se vilka funktioner på styrspaken som motsvarar vilken logisk knapp eller axel.
Här är en skärmbild av styrspaksmodulen
Styrspaksmodulen
Enhet 	 Hät kan du se enhetens logiska plats. Om du har mer än en styrspak kan du också välja vilken du vill ställa in.
Om ingen styrspak hittas automatiskt på datorn och du vet att det finns en som är ansluten, kan du skriva in rätt enhetsfil här.
Position 	 Den uppritade platsen för styrspakens X- och Y-axlar. Aktivera Visa spår för att rita upp spåret av styrspaken från en punkt till en annan.
Om styrspaken inte kan nå alla punkter i diagrammet, eller om den inte centreras korrekt, måste du kalibrera enheten.
Knappar 	 Ett ställe där du kan se knapparnas nertryckta tillstånd på styrspaken, och om knapparna är riktigt avbildade. När en knapp på styrspaken trycks ner, visas TRYCKT intill det logiska numret (som datorn ser det) för knappen som trycktes ner.
Axlar 	 Det här visar de numeriska värdena hos axlarnas positioner. Noll är i mitten, och de maximala och minimala värdena beror på styrspaken och den specifika axeln.
Kalibrera 	 Att klicka på Kalibrera visar en dialogruta för att kalibrera styrspakens alla axlar.
Kalibrering av styrspaken
Kalibrering av styrspaken
Varje axel måste flyttas till den minimala positionen, därefter till mitten, och slutligen till den maximala positionen. En mätare i dialogrutans nedre vänstra hörn hjälper till att avgöra åt vilket håll värdena ökar och åt vilket håll de minskar.