Handikappstöd

Handikappstöd

Inledning
Den här modulen är avsedd att hjälpa användare som har svårigheter att höra ljudsignaler, eller som har svårigheter att använda ett tangentbord.
Modulen är indelad i fem flikar: Alarm, Väljartangenter, Tangentbordsfilter, Aktiveringssekvenser och Skärmläsare.

Alarm
Den här panelen är delad i sektionerna Hörbart alarm och Visuellt alarm.
Den översta rutan med namnet Använd systemets summer, avgör om den normala systemsummern ljuder. Om det här valet är inaktiverat, är systemsummern tyst.
Nästa kryssruta neråt kan användas för att spela upp ett annat ljud när systemsummern aktiveras. För att välja detta, markera rutan med namnet Använd eget ljud, och skriv in den fullständiga sökvägen till ljudfilen i textfältet med namnet Ljud att spela. Om du vill kan du använda knappen Bläddra för att navigera i filsystemet för att hitta den rätta filen.
För de användare som har svårt att höra systemsummern, eller de användare som har en tyst dator, erbjuder det visuella alarmet. Detta erbjuder en visuell signal (inverterad skärm eller en blinkande färg över skärmen), när systemsummern normalt skulle ljuda.
För att använda det visuella alarmet, markera först rutan med namnet Använd visuellt alarm.
Därefter kan du välja mellan Invertera skärm, eller Blinka skärmen. Om du väljer invertera skärm, kommer alla färger på skärmen bli inverterade. Om du väljer blinka skärmen, kan du välja färg genom att klicka på knappen till höger om valet Blinka skärmen.
Nummerrutan kan användas för att justera längden på det visuella alarmet. Normalvärdet är 500 ms, eller en halv sekund.

Väljartangenter
Den här panelen har de två sektionerna Klistriga tangenter och Låstangenter.
Använd klistriga tangenter 	 Om det här alternativet är aktiverat, kan användaren trycka på och släppa -, - eller -tangenterna, och sedan trycka på en annan tangent för att få en tangentkombination (till exempel Del skulle kunna göras med sedan sedan Del).
I den här sektionen finns också en ruta med namnet Lås klistriga tangenter. Om rutan är markerad, så förblir -, -, och -tangenterna valda tills de väljs bort av användaren.
Som ett exempel:
Med Lås klistriga tangenter inaktiverat: 	 Om du trycker på skifttangenten, och därefter på F-tangenten, tolkar datorn det som F. Om du nu skriver in ett P, tolkar datorn det som bokstaven p (inget skift).
Med Lås klistriga tangenter aktiverat: 	 Om du trycker på -tangenten två gånger, och därefter på F-tangenten. Datorn översätter det här till F. Om du nu skriver in ett P, tolkar datorn detta som bokstaven P. För att välja bort -tangenten, tryck på den igen.

Tangentbordsfilter
Det finns två sektioner i den här panelen.
Använd långsamma tangenter 	 Om det här alternativet är markerat måste användaren hålla nere tangenten en specificerad tid (som kan justeras med nummerrutan) innan tangentnedtryckningen accepteras. Det här hjälper till att förhindra felaktiga nedtryckningar.
Använd studsande tangenter 	 Om det här alternativet är markerat måste användaren vänta en specificerad tid (som kan justeras med nummerrutan) innan nästa tangentnedtryckning kan accepteras. Det här förhindrar felaktiga nedtryckningar.

Aktiveringssekvenser
Det finns två sektioner i den här panelen.
Aktiveringssekvenser med följande alternativ: 	
Använd sekvenser för att aktivera klistriga och långsamma tangenter
Här kan du aktivera tangentbordssekvenser som aktiverar följande funktioner:
Mustangenter: Tryck på +Num Lock
Klistriga tangenter: Tryck på -tangenten fem gånger i rad
Långsamma tangenter: Håll nere -tangenten under 8 sekunder
Stäng av klistriga och långsamma tangenter efter en viss tid utan aktivitet
Underrättelse med följande alternativ: 	
Använd systemets hörbara alarm så fort en gest används för att sätta på eller stänga av en handikappfunktion
Visa en bekräftelsedialogruta så fort en handikappfunktion för tangentbordet sätts på eller stängs av
Om alternativet är markerat, visar en bekräftelsedialogruta så fort en handikappfunktion för tangentbordet sätts på eller stängs av.
Försäkra dig om att du vet vad du gör om du avmarkerar den, eftersom tangentbordets handikappinställningar då alltid kommer att verkställas utan bekräftelse.
Använd :s systemunderrättelse så fort en handikappfunktion för tangentbordet sätts på eller stängs av
Klicka på knappen Anpassa underrättelser för att visa en dialogruta som låter dig redigera underrättelserna för statusändringar av alla tangenter.

Skärmläsare
Installera ett skärmläsarprogram såsom Orca tillsammans med speech-dispatcher.
Prova att ljud från peech dispatcher fungerar genom att använda kommandot spd-say hello i en terminal.
Dessutom behövs tal-till-textsyntes såsom t.ex. espeak.
Aktivera skärmläsaren i kryssrutan, logga ut och starta om skrivbordssessionen.
För själva , försäkra dig om att använda traditionell Programmeny, och kontrollera att menyn har en tillhörande snabbtangent (F1). När genvägen används, ska menyn visas och kommas åt när menyn navigeras med piltangenterna.