Джойстик

Модуль налаштування джойстика
Цей модуль надасть вам доступ до інтерфейсу, який допоможе вам відкалібрувати пристрій джойстика, а також які з функцій на вашому джойстику відповідають кожній логічній кнопці або осі.
Ось знімок вікна модуля джойстика
Модуль джойстика
Пристрій 	 Тут ви можете бачити розташування логічного пристрою джойстика. Якщо на вашому комп’ютері встановлено декілька джойстиків, ви також можете вибрати той з них, який слід налаштувати.
Якщо у вашій системі не вдалося автоматично знайти пристрій джойстика, а вам відомо, що такий пристрій з’єднано з комп’ютером, тут ви можете вказати відповідний файл пристрою.
Позиція 	 Креслення розташування осей X і Y джойстика. Поставте позначку у поле Показувати слід, щоб накреслити шлях курсора джойстика від однієї точки до іншої.
Якщо за допомогою джойстика не можна потрапити у будь-яку точку креслення, або якщо його неправильно центровано, вам слід відкалібрувати ваш пристрій джойстика.
Кнопки 	 Місце, де можна побачити стан натискання на кнопки вашого джойстика і те, чи правильно розпізнано ці кнопки. У разі натискання кнопки на джойстику поряд з її логічним номером (у тому вигляді, як його бачить комп’ютер) має з’явитися напис НАТИСНУТО.
Осі 	 Тут буде показано числові значення позицій осей. 0 знаходитиметься по центру, а максимальне і мінімальне значення залежатимуть від джойстика і окремо взятої осі.
Відкалібрувати 	 Натискання кнопки Відкалібрувати відкриє діалогове вікно, у якому ви зможете відкалібрувати всі осі джойстика.
Калібрування вашого джойстика
Калібрування вашого джойстика
Кожну вісь слід буде пересунути у мінімальну позицію, потім у центр і, нарешті, у максимальну позицію. Лінійка у нижньому лівому куті діалогового вікна допоможе вам визначити наскільки слід збільшити або зменшити значення.