Користування
Як ви можете бачити зі знімку вікна, показано нижче, Майстер мережевих тек цієї версії надає вам змогу додавати мережеві теки чотирьох типів: WebDav, , мережеві диски (Samba) і SSH. Крім того, ви можете вибрати пункт одного з нещодавніх з’єднань зі списку.
Це знімок вікна
Знімок вікна
Головне вікно майстра мережевих тек

Додавання мережевих тек
Мережеві теки буде показано у окремому місці і , яке називається віртуальною текою. Доступ до віртуальної теки можна отримати введенням адреси remote:/ на панелі адреси або вибором пункту Мережа на панелі Місця. Після цього ви зможете переглядати будь-які теки, які раніше було додано, а також скористатися майстром для додавання нових тек.
Це знімок вікна
Знімок вікна
Віртуальна тека з Майстром мережевих тек
Як і всі програми-майстри, Майстер мережевих тек розроблено так, щоб ним можна було якнайлегше користуватися. Після відкриття майстра вам слід обрати тип мережевої теки, доступ до якої ви бажаєте отримати. Після цього перед вами відкриється наступне вікно, де вам просто слід ввести потрібні дані. Останнім кроком є введення вашого імені користувача і пароля для спільного ресурсу у мережі, доступ до якого ви отримуєте.
Нижче за текстом ви побачите список відомостей, потрібних для того, щоб майстер міг створити мережеву теку. Якщо для якоїсь з тек відповідного пункту немає у списку, вводити цей пункт не потрібно. Наприклад, для тек Samba не потрібен пункт Порт.
Назва: 	 Тут вам слід вказати назву мережевого з’єднання. Її обмежено лише вашою уявою (або абеткою).
Користувач: 	 Це ім’я користувача, яке буде використано для встановлення з’єднання.
Сервер: 	 Тут слід вказати адресу сервера, який ви намагаєтеся додати. Це може бути IP-адреса або доменна назва.
Порт: 	 Тут вам слід ввести номер порту, з яким ви бажаєте з’єднати комп’ютер. Зазвичай, типового значення достатньо.
Недоступний для тек (Samba).
Тека: 	 Шлях до теки, з якою ви бажаєте з’єднати ваш комп’ютер з метою подальшого її відкриття.
Кодування: 	 Скористайтеся пунктами цього списку для вибору кодування даних з’єднань та ssh.
Створити піктограму для цієї віддаленої теки 	 Якщо позначено цей пункт, буде створено піктограму, яка надаватиме доступ за допомогою віртуальної теки remote:/. Якщо пункт позначено не буде, з’єднання буде можливим, але доступ до нього з теки remote:/ буде неможливим.
За допомогою пункт Недавнє з’єднання: можна повторно з’єднатися з останньою точкою монтування мережі, з якою було з’єднано ваш комп’ютер за допомогою майстра, байдуже чи створювалася при цьому піктограма, чи ні.
Використовувати шифрування 	 Якщо позначено цей пункт, буде увімкнено можливість встановлення безпечного з’єднання.
Доступний лише для тек WebDav.