Recursos compartits de Windows

Recursos compartits de Windows

Introducció
En moltes xarxes petites d'àrea local el protocol SMB s'usa per a proporcionar serveis de xarxa. Sovint també s'usen noms com Xarxa de , per a xarxa de grups de treball o LanManager. Utilitzant SMB podreu accedir als anomenats directoris compartits ( els disponibles mitjançant el servidor) així com les impressores.
El conté la implementació integrada per al protocol SMB. Com el és transparent a la xarxa, això significa que podeu accedir als serveis SMB compartits des de qualsevol lloc des del qual pugueu accedir als vostres fitxers locals, per exemple el gestor de fitxers i el diàleg de fitxers. Per a usar això haureu de proporcionar al algunes dades de la vostra xarxa SMB. Però no us preocupeu, perquè això és tan senzill com, per exemple, que tots els clients Windows de la vostra xarxa necessiten i tenen la mateixa informació.
Perquè funcioni el protocol SMB és necessari que Samba estigui correctament instal·lat.

Ús
Tot i que existeixen moltes xarxes SMB insegures que permeten l'accés a tothom, en principi haureu d'autenticar-vos per accedir als serveis d'un servidor SMB. Per omissió, el usarà les dades introduïdes en els camps Nom de l'usuari per omissió i Contrasenya per omissió per a autenticar-se en màquines SMB. Si deixeu buit el camp Nom de l'usuari per omissió, el intentarà accedir a les màquines SMB sense nom d'usuari. Si deixeu el camp de la contrasenya buit, ho intentarà sense contrasenya. Si el no hi aconsegueix accedir usant aquests valors, se us demanarà un nom d'usuari i una contrasenya.
Si bé és molt còmode que el desi les vostres contrasenyes SMB, això pot resultar en un problema de seguretat. Si useu SMB en un entorn insegur, no hauríeu de desar les vostres contrasenyes, sinó introduir-les cada vegada que necessiteu accedir a una màquina SMB.