Ús del

Com començar
El es pot iniciar des del menú llançador d'aplicacions, emprant l'entrada Monitor del sistema en el menú Aplicacions Sistema. Alternativament, el podeu iniciar escrivint ksysguard en una terminal.
La finestra principal del consisteix en una barra de menús, una barra d'eines opcional i una barra d'estat, i l'espai de treball. Els fulls de treball també es mostraran al navegador de sensors.
Per omissió, el mostra dos fulls de càlcul: Taula de processos i Càrrega del sistema. A la Taula de processos s'enumeren els processos en execució i permet a l'usuari controlar-los. Es poden seleccionar i controlar múltiples processos alhora. El full de treball Càrrega del sistema mostra gràfics de la utilització del sistema: Historial de la CPU, Historial de la memòria i l'intercanvi, i l'Historial de la xarxa.
Aquesta configuració per omissió és més que suficient perquè un usuari sense experiència pugui realitzar una mica de gestió del seu sistema. Un usuari amb experiència o fins i tot un administrador de sistema d'un gran ordinador tenen necessitats diferents. Per a poder-les atendre en una gran varietat d'usuaris, el és altament flexible.
Podeu llançar la Taula de processos usant la drecera global en qualsevol moment. La taula de processos es mostra en una finestra anomenada Activitat del sistema.

Taula de processos
La Taula de processos us ofereix una llista dels processos en el sistema. La llista es pot ordenar per cada columna. Simplement premeu el a la capçalera de la columna.
Useu l'ajuda Què és això als títols de les columnes per obtenir informació addicional sobre el valor que es mostra.
Al menú contextual d'un procés en la vista de llista trobareu accions addicionals com canviar la prioritat, enviar senyals al procés, canviar a la finestra de l'aplicació, mostrar informació detallada de la memòria i matar el procés.
La llista mostra la següent informació a sobre de cada procés. Si us plau, tingueu en compte que no totes les propietats estan disponibles sobre cada sistema operatiu.

Columnes per omissió en la Taula de processos
Nom	El nom de l'executable que inicia el procés.
Nom d'usuari	L'usuari propietari d'aquest procés.
% CPU	L'ús actual de la CPU per part del procés, dividit pel nombre de nuclis processadors en la màquina.
Memòria	Aquesta és la quantitat de memòria física real que aquest procés està utilitzant per a si mateix, i s'aproxima a l'ús de memòria privada del procés. No inclou cap quantitat de la memòria d'intercanvi, ni la mida del codi de les seves biblioteques compartides. Sovint esdevé la figura més útil per a jutjar l'ús de memòria d'un programa.
Mem. compartida	Aquesta és aproximadament la quantitat de memòria física real que estan utilitzant les biblioteques compartides d'aquest procés. Aquesta memòria es comparteix entre tots els processos que utilitzen aquesta biblioteca.
Títol de la finestra	El títol de qualsevol finestra que mostri aquest procés

Columnes addicionals en la Taula de processos
PID	La ID del procés pare que l'identifica.
TTY	El terminal de control en el qual s'està executant aquest procés
«Niceness»	La prioritat amb la qual s'executa aquest procés. Per al programador normal, l'interval és des de 19 (molt «nice», prioritat mínima) fins a -19 (prioritat màxima)
Temps de CPU	El total de temps d'usuari i del sistema durant el qual ha estat funcionant aquest procés, apareix en minuts:segons
Lectura d'E/S	El nombre d'octets llegits. Les Unitats de visualització i la Informació visualitzada es pot canviar amb el menú contextual en aquesta capçalera de la columna.
Escriptura d'E/S	El nombre d'octets escrits. Les Unitats de visualització i la Informació visualitzada es pot canviar amb el menú contextual en aquesta capçalera de la columna.
Mida virtual	Aquesta és la quantitat d'espai de memòria virtual que utilitza el procés, incloses les biblioteques compartides, la memòria gràfica, els fitxers en el disc, i així successivament. Aquest nombre és gairebé insignificant. Utilitzeu el menú contextual per a seleccionar les Unitats de visualització.
Ordre	L'ordre amb el qual es va posar en marxa aquest procés.
A sota de la taula trobareu tres controls que es descriuran ara d'esquerra a dreta.

Finalització dels processos
Si heu seleccionat un o més processos podeu prémer el botó Finalitza el procés... per a matar-los tots. Un senyal anomenat SIGKILL serà enviat als processos per a finalitzar-los de manera immediata. Si aquestes aplicacions encara tenien dades sense desar, es perdran. De manera que empreu aquest botó amb cura.

Barra de filtre
Es pot filtrar quins processos es mostren. El text pot ser una coincidència parcial del Nom, l'Ordre o el Títol de finestra del procés. També pot ser un Nom d'usuari o un número ID del procés.

El filtre de processos
El filtre de processos es pot usar per a reduir el nombre de processos mostrats en la taula. Podeu filtrar tots els processos en els quals no esteu interessat. Actualment podeu mostrar Tots els processos en una vista plana o en arbre, només els Processos del sistema, només els Processos d'usuari, només els Processos propis o Només programes.
La vista en arbre s'ha dissenyat per a mostrar les relacions entre els processos en execució. Un procés que és iniciat per un altre procés s'anomena procés fill. Un arbre és una manera elegant de mostrar aquesta relació de parentesc. El procés init és l'avantpassat de tots els processos.
Si no esteu interessat en els fills d'un cert procés, podeu fer clic a sobre d'una petita caixa a l'esquerra del pare i el subarbre es contraurà. Un altre clic farà que es desplegui de nou.

L'espai de treball
L'espai de treball està organitzat en fulls de treball. Seleccioneu Pestanya nova... des del menú Fitxer per a crear un nou full de treball. Apareixerà un diàleg a on podeu establir el nom, la dimensió i el temps d'actualització del full de treball. Per eliminar el full de treball, seleccioneu Tanca la pestanya des del menú Fitxer. Qualsevol modificació serà desada al fitxer del full de treball. Si un full de treball mai ha estat desat, se us demanarà per un nom de fitxer. Els fulls de treball consisteixen en cel·les organitzades com una graella.
Cada cel·la es pot omplir amb una pantalla per a un o més sensors. Podeu omplir-les arrossegant un sensor des del navegador de sensors i deixant-lo a sobre de la cel·la. Si hi ha més d'un tipus de pantalla disponible per aquest tipus de sensor, apareixerà un menú emergent. Aleshores podreu seleccionar quina pantalla preferiu emprar. Certs tipus de pantalles poden mostrar més d'un sensor. Afegiu més sensors a les pantalles arrossegant-los des del navegador de sensors i deixant-los a sobre de la pantalla existent.
Els fulls de treball es poden configurar fent clic a Propietats de la pestanya al menú Vista. En el diàleg que aparegui podeu establir la dimensió i l'interval d'actualització.
Les pantalles es poden configurar fent clic amb el a sobre seu. Apareixerà un menú emergent a on podreu seleccionar si voleu canviar les propietats de la pantalla, eliminar-la del full de treball.

Navegador de sensors
El navegador de sensors exposa la funcionalitat avançada del . Per a usar-lo, primer heu d'anar al menú Fitxer i creeu un nou full de treball. Aquest es mostrarà cada vegada que se selecciona un full de treball personalitzat.
El navegador de sensors mostra les màquines registrades i els seus sensors en un format en arbre. Feu clic a sobre dels gestors de l'arbre per obrir o tancar una branca. Cada sensor controla un cert valor del sistema.
Després d'haver configurat el full de treball utilitzeu el divisor i moveu-lo cap al costat dret de la finestra per ocultar el navegador de sensors.
Si el navegador de sensors no apareix en un full de treball personalitzat, és probable que estigui ocult. Per mostrar-lo, seleccioneu la vora dreta de la finestra i arrossegueu-la cap a l'esquerra.

Gràfic de línies
El gràfic de línies imprimeix mostres d'un o més sensors al llarg del temps. Si es mostren diversos sensors, els valors seran apilats en diferents colors. Si la pantalla és prou gran, es mostrarà una graella per a mostrar l'interval de les mostres traçades. Per omissió, el mode d'interval automàtic està actiu, de manera que els valors mínims o màxims es configuraran automàticament. Algunes vegades voldreu establir valors mínims i màxims que siguin fixos. En aquest cas podeu desactivar el mode d'interval automàtic i establir els valors en el diàleg de propietats.

Pantalla digital
El multímetre mostra els valors dels sensors com a un mesurador digital. En el diàleg de propietats podeu especificar el límit inferior i superior. Si l'interval és excedit, la pantalla s'acolorirà en el color d'alarma.

Gràfica de barres
La gràfica de barres mostra els valors dels sensors com a unes barres dansaires. En el diàleg de propietats podeu especificar els valors mínim i màxim de l'interval i un límit inferior i superior. Si l'interval és excedit, la pantalla s'acolorirà amb el color d'alarma.

Registra en un fitxer
La bitàcola dels sensors no mostra cap valor, però els registra en un fitxer junt amb informació addicional de la data i hora. Per a cada sensor podeu especificar un límit inferior i superior en el diàleg de propietats. Si l'interval és excedit, la pantalla s'acolorirà amb el color d'alarma.

Taula de particions
El sensor Ús de la partició té una taula especial que mostra informació sobre totes les particions.

Connectar amb altres màquines
Tingueu present que l'element de menú Controla una màquina remota només estarà disponible a les pestanyes personalitzades.
Per a connectar-se a una màquina nova useu Controla una màquina remota... en el menú Fitxer. Apareixerà un diàleg permetent-vos introduir el nom de la màquina a la qual voleu connectar. A sota del nom podeu triar el mètode de connexió. El mètode per omissió és ssh, l'intèrpret d'ordres segur. Alternativament es poden emprar rsh, l'intèrpret d'ordres remot, el mode de dimoni o una ordre a mida. Feu clic a sobre D'acord per establir la connexió. Un xic després apareixerà la nova màquina en el navegador de sensors i podreu navegar a través de la llista de sensors.
Per a desconnectar d'una màquina, haureu de sortir i reiniciar el .
Per establir una connexió caldrà tenir instal·lat a la nova màquina un programa anomenat ksysguardd, i aquest haurà de ser iniciat en un dels següents dos modes.
Mode dimoni 	 Podeu iniciar el ksysguardd en temps d'arrencada en el mode Dimoni afegint -d com a argument. En aquest cas, haureu de seleccionar el mode dimoni al diàleg de connexió del ksysguard. Un desavantatge d'aquest tipus de connexió és que no sereu capaços de matar o reviure un procés amb la Taula de processos i que les dades enviades sobre la xarxa no estaran encriptades. Com a resultat, no es recomana el mode dimoni.
Mode intèrpret d'ordres 	 En aquest mode el ksysguardd serà iniciat en temps de connexió pel mateix ksysguard. Per a fer això possible, la seva localització necessita incloure's a la vostra PATH. Malauradament ssh no llegeix el vostre fitxer .profile, de manera que la vostra PATH regular no estarà disponible. En comptes d'això usa una PATH per omissió com /bin:/usr/bin. Atès que és molt possible que el no estigui instal·lat en aquestes carpetes, necessitareu crear o actualitzar un fitxer a la vostra carpeta d'inici. El fitxer s'anomena environment i necessita restar ocult en una carpeta anomenada .ssh. Per a més detalls consulteu la pàgina del manual per a ssh. El fitxer haurà de contenir una línia similar a:

PATH=/bin:/usr/bin:/opt/kde/bin

assumint que el ksysguardd pot trobar-se a /opt/kde/bin/ksysguardd.
Quan useu ssh hauríeu d'assegurar-vos que teniu instal·lat el vostre identity.pub sobre la màquina remota i que la clau de la màquina remota ja és registrada a la vostra màquina. La manera més simple de fer això és introduir ssh màquina_remota ksysguardd en un intèrpret d'ordres. Si el ksysguardd us envia un missatge de benvinguda podeu introduir quit i sortireu del ksysguardd.
Per a experts: el ksysguardd és un programa molt petit que només està enllaçat contra la «libc». De manera que també es pugui emprar en màquines que no disposin d'un completament instal·lat, com ara els servidors. Moltes de les principals distribucions proporcionen un paquet separat del ksysguardd per motius de comoditat. Si escolliu l'opció ordre a mida en el connector de màquina necessitareu especificar l'ordre completa per iniciar el ksysguardd.