Opmerkingen over specifieke functies

Mod en IntDiv
Mod geeft de rest van de deling van het getal in het scherm door het daarna ingevoerde getal. 	22 Mod 8 = geeft de uitkomst 6
22.345 Mod 8 = geeft de uitkomst 6.345 (Vertaler: ?)
Met IntDiv deelt u een getal, dat niet noodzakelijk geheel hoeft te zijn, door het volgende ingevoerde getal. Het antwoord is het gehele gedeelte van het resultaat. 	22 IntDiv 8 = geeft de uitkomst 2
22.345 IntDiv 8 = geeft ook 2

%
Wanneer% wordt gebruikt in plaats van de toets = wordt de laatste bewerking van de huidige berekening als volgt uitgevoerd:
Als de laatste bewerking een + is of een - wordt het tweede argument beschouwd als percentage van het eerste getal .
Als de laatste bewerking een * is wordt het resultaat van de vermenigvuldiging gedeeld door 100.
Als de laatste bewerking een / is geef dan de linker operand (getal) als een percentage van de rechter operand.
In alle andere gevallen geeft de %-toets dezelfde resultaten als de =-toets.
Voorbeelden: 	 150 + 50 %geeft 225 (150 plus 50 procent van 150)
42 * 3 %geeft 1.26 (42 * 3 / 100)
11 / 55 % geeft 20 (11 is 20 procent van 55)

Lsh en Rsh
Lsh verschuift de binaire representatie van het gehele gedeelte van het getal in het scherm over n posities, waarbij n het volgende ingevoerde getal is. Per positie betekent een verschuiving naar links een vermenigvuldiging met twee, het resultaat is een geheel getal (grondtal is ingesteld op 2, dus binaire getallen): 	10 Lsh 3 = geeft 80 (10 drie keer met 2 vermenigvuldigd).
10,345 Lsh 3 = geeft ook 80.
Rsh verschuift n keer de binaire gehele waarde (voert n keer een deling uit door 2). 	16 Rsh 2 = geeft 4 (16 twee keer door 2 gedeeld).
16.999 Rsh 2 = geeft ook 4.

Cmp, EN, OF en XOF
De functies Cmp, EN en OF voeren per bit logische bewerkingen uit en hebben daarom waarschijnlijk meer betekenis als het Grondtal wordt ingesteld op Hex, Oct of Bin in plaats van op Dec.In de volgende voorbeelden is het Grondtal ingesteld op Bin.
Cmp voert een "1's complement"-bewerking uit (keert alle bitjes om, dat wil zeggen elke 1 wordt een 0 en elke 0 wordt een 1). 	101 Cmp geeft 111...111010
EN voert de logische AND-bewerking uit. 	1100 EN 1010 = geeft 1000
OFvoert de logische OR-bewerking uit. 	1100 OF 1010 = geeft 1110
XOF voert de logische XOR-bewerking uit (exclusieve OR) . 	1100 XOF 1010 = geeft 0110