Gama do monitor

Introdução
Este módulo é uma ferramenta para correção do gama do monitor. Com uma configuração apropriada do gama, o conteúdo exibido (páginas Web, imagens, ) aparecerá no seu monitor da mesma maneira que em outros monitores.
Ele permite-lhe alterar a correção do gama do seu monitor no . Mas isso não é tudo. Para obter bons resultados, você terá de definir o brilho, contraste e balanceamento de cores corretos no seu monitor. Isto pode ser complicado e você poderá ter que repetir cada passo várias vezes. Para obter resultados perfeitos, você precisa de um hardware muito bom (e caro).
Use os quatro controles deslizantes para definir a correção do gama como um valor único ou separadamente, para os componentes vermelho, verde e azul. A configuração padrão do para o gama é de 1.00 ( 1.80, WinXX 2.20). As imagens de teste ajudam-no a encontrar a melhor configuração.
Para armazenar a configuração do gama no sistema, habilite a opção Salvar a configuração no sistema. A configuração do sistema será restaurada na próxima vez que o inicializar. Você precisará de acesso como superusuário para usar esta opção. Use isto se quiser corrigir a configuração do gama para todos os usuários e ambientes gráficos desta máquina.
Para armazenar a definição do gama na sua configuração pessoal do , não habilite esta opção. A configuração do usuário será restaurada na próxima inicialização do e substituirá temporariamente a configuração do gama do sistema. A configuração do sistema não é removida e será restaurada na próxima inicialização do .
Em sistemas com múltiplas telas, selecione aquela que deseja alterar na caixa de combinação. Isto também funcionará se o Xinerama estiver habilitado. Se quiser configurar todas as telas com os mesmos valores do gama, habilite a opção Sincronizar telas. Em sistemas com apenas uma tela, esta opção não surtirá efeito.

Usando as imagens de teste
Este módulo fornece seis imagens de teste diferentes, selecionáveis a partir da lista que aparece na parte superior da janela.

Imagem de teste da escala de cinza
Você deverá ser capaz de ver o seguinte:
Uma escala de cinza com 20 seções diferentes
A seção mais escura é preto puro
A seção mais clara é branco puro
Não existe nenhuma dica de cor para os tons de cinza
Se não conseguir ver todas as 20 seções, use as configurações de contraste do seu monitor ou o controle deslizante do Gama para corrigir isto. Se o preto não é um preto puro, tente escurecer o monitor. Porém, se o branco não for um branco puro, tente torná-lo mais claro. Se você ver algumas cores em tons de cinza, altere as configurações de balanceamento de cores do seu monitor ou nos controles deslizantes Vermelho, Verde e Azul.

Imagem de teste da escala RGB
Você deverá ser capaz de ver três tiras, cada uma delas com 16 seções de tons de vermelho, de verde e de azul. As seções mais escuras deverão ser equivalentes a preto puro, enquanto que as mais claras deverão ser vermelho, verde ou azul puros. Se não conseguir ver todas as seções de uma tira de cor, tente clarear ou escurecer esta cor.

Imagem de teste da escala CMY
Você deverá ser capaz de ver três tiras, cada uma com 11 seções de tons de ciano, magenta ou amarelo. As seções mais claras deverão ser brancos puros, enquanto que as mais escuras deverão ser ciano, magenta ou amarelo puros.
Se não conseguir ver todas as seções de ciano, tente clarear ou escurecer o vermelho
Se não conseguir ver todas as seções de magenta, tente clarear ou escurecer o verde
Se não conseguir ver todas as seções de amarelo, tente clarear ou escurecer o azul

Imagens de teste avançadas
As três imagens a seguir mostram-lhe as capacidades do seu monitor em três pontos do espectro de cinza. Se não conseguir ver todos os detalhes, não se preocupe, ou então compre um hardware melhor.

Imagem de teste do cinza escuro
Você deverá ser capaz de ver 10 retângulos diferentes de cinza escuro dentro de uma caixa preta. O gráfico mostra-lhe passos de 1% a partir do preto.

Imagem de teste do cinza médio
Esta imagem mostra-lhe 11 retângulos cinzas dentro de uma caixa de cinza 50%. Você deverá ser capaz de ver todos os retângulos, exceto o do meio. Os retângulos representam os passos do cinza 45% ao cinza 55%.

Imagem de teste do cinza claro
Você deverá ser capaz de ver 10 retângulos diferentes de cinza claro dentro de uma caixa branca. O gráfico mostra-lhe passos de 1% a partir do branco.